Système macro sans fil constitué
d'un flash Canon Twin Lite MT-24EX + diffuseur Stofen Omni-Bounce
et d'un flash cobra Canon 580EX




(Cliquez sur la photo pour revenir sur la page "MATERIEL") 

Materiel utilisé : 
- CANON 5D 
- CANON EF 100mm macro F2,8 USM + collier de pied optionnel
- Flash macro CANON Twin Lite MT-24 EX
- Diffuseur STOFEN Omni-Bounce
- Mini rotule pour flash de marque HAMA
- Flash cobra CANON 580 EX
- Griffe flash Manfrotto n° 143S (pour la fixation du 580EX sur le collier)
Le flash Twin Lite MT-24 EX est pour sa part configuré en "Maître" afin de piloter sans fil le 580 EX qui est lui, en mode "esclave".
Dans cette configuration, le flash Twin Lite MT-24 EX se contente juste d'éclairer le sujet principal et c'est au 580 EX que revient la charge de déboucher le fond distant... ce qui permet, au besoin, de pouvoir s'affranchir de la lumière ambiante en travaillant en mode Manuel "M" (=> selection dela vitesse et du diaphragme de son choix [image: image1.png]


).
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Les petits diffuseurs STOFEN Omni-Bounce conçus spécifiquement pour le flash Canon Twin Lite MT-24EX sont vraiment pratiques à l'usage car ils ont le gros avantage de ne pas masquer les lampes pilotes de chacune des têtes réflecteurs, ce qui est bien utile pour réaliser la mise au point lorsque les conditions de lumière ne sont pas favorables !
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Les mini rotules pour griffe flash proviennent de chez l'accessoiriste photo HAMA
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La fixation du flash cobra Canon 580EX se fait par l'intermédiaire d'une griffe flash MANFROTTO n° 143S qui est vissée sur le collier de pied.
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Remarque : le morceau de plastique fixé sur la tête du flash cobra 580EX avec un velcro, a seulement pour but d'empêcher ce dernier d'éclairer le sujet principal (ce role étant dévolu au flash Twin Lite MT-24EX équipé de ces 2 diffuseurs Stofen Omni-Bounce) et donc de n'éclairer que le fond distant.
Le collier de pied optionnel du Canon EF 100mm macro F2,8 USM est en réalité le même que celui que l'on trouve sur les EF 100/400 L, EF 70/200 L F2,8, EF 300 F4 L IS, le MP-E 65mm... c'est à dire le collier de pied de type "B" (soit en version W pour white/blanc ou en version B pour black/noir) mais il comprend en plus une bague spécifique en plastique qui permet de faire l'interface entre ce dernier et l'objectif !
Pour ceux qui possède déjà ce collier, il est possible de se procurer "au détail" cette fameuse bague "d'interface" auprès des points SAV agréés Canon, qui porte la référence : "YG2-0500"
Attention : le déport du flash intégré sur certains boitiers (40D, 50D, 450D, 500D...) risque d'empêcher le passage du collier de pied et pour réaliser ce montage, il devient obligatoire d'intercaler une bague allonge de 12mm entre le boitier et l'objectif !
Action de l'apport du 580EX visualisée en image



Passer la souris sur l'image afin de voir le résultat obtenu avec le montage
des flashs Canon MT24-EX + 580EX fonctionnant de concert (boitier 5D Mk II) [image: image7.png]



Exemple de photos obtenues avec ce montage
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Canon 40D + EF 100 macro USM + flash Twin Lite MT-24EX avec diffuseurs Stofen + flash cobra 580EX
Mouche : exposition en mode "M" (manuel) - temps de pose 1/160éme F/D 9 à 160iso (photos du haut)
Chrysomele : exposition en mode "M" (manuel) - temps de pose 1/100éme F/D 9 à 160iso (photo du centre)
Coccinelle : exposition en mode "M" (manuel) - temps de pose 1/160éme F/D 9 à 160iso (photo du centre)
Mouche : exposition en mode "M" (manuel) - temps de pose 1/160éme F/D 9 à 160iso (photo du bas) 
